**Botones del panel de control del proyector**

Los botones del panel de control le permiten navegar por el menú de la pantalla.Individualmente, estos botones también corresponden a una configuración específica de LED como se indica a continuación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/287bff77-973e-417d-a148-e3da40ffec24.pngMedia Center | http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/3de5d652-41e1-4ab1-ab84-649570ce1b9b.pngInput | http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/e659ca78-7747-4ac0-879d-a39c42507aa0.pngPower |
| http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/cf6ca91c-97e6-4f01-a7dd-e3f04cb6d216.pngPosición de la imagen | http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/77fb35cf-35c0-4a98-b4ef-102ed1cea103.pngBrillo | http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/1ab090ad-89b4-401e-9e03-c39c64ca1ff1.pngConfiguración de imagen |
| http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/31c3ba14-7e34-4a90-b043-de1c7d7bba6e.pngKeystone | http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/9ddc5902-3ea6-464f-ba2e-0e8586ff6de4.pngMenu principal/OK | http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/c4be8202-3c3b-4e9d-a4c5-000ec24bc87d.pngVolumen |
| http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/4ab56b32-1cab-4eec-83e8-17064cc802c3.pngSplendid | http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/4b82f439-6e6e-4e26-9ec4-5d167cfb5b08.pngContraste | http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/b7ae42b2-1254-4d71-85f7-6b24092570d1.pngAjustes |

※Todas las especificaciones están sujetas a cambios por cada modelo. Por favor, consulte con su proveedor para las especificaciones exactas.

**NOTA:**

• En el caso de que el LED del proyector deje de responder, mantenga pulsado el botón de **encendido durante al menos cinco (5) segundos** hasta que el LED del proyector se apague.

**Acceso a la configuración del proyector LED**

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/e659ca78-7747-4ac0-879d-a39c42507aa0.png**Power**

Presione este botón para poner el LED del proyector encendido o apagado.

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/77fb35cf-35c0-4a98-b4ef-102ed1cea103.png**Brillo**

Pulsar este botón para ajustar el brillo de la proyección en pantalla.

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/31c3ba14-7e34-4a90-b043-de1c7d7bba6e.png**Keystone**

Pulsar este botón para corregir las imágenes distorsionadas a causa del ángulo de proyección.

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/9ddc5902-3ea6-464f-ba2e-0e8586ff6de4.png**Menu principal /OK**

Presione este botón para iniciar el menú principal, y para activar un elemento seleccionado,o salir de la rejilla del panel de control de corriente.

http://kmpic.asus.com/images/2016/06/15/fe4160e8-2f54-4677-ac9d-f6cea6d76c22.jpg**Volumen**

Pulse este botón para ajustar el volumen del archivo de audio.

http://kmpic.asus.com/images/2016/06/15/cb8acac1-1015-4cd8-9257-c118fde91656.jpg**Contraste**

Presione este botón para establecer la diferencia entre aclarar o oscurecer su proyección en la pantalla..

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/287bff77-973e-417d-a148-e3da40ffec24.png**Media Center**

Presione este botón para iniciar Media Center.

**NOTA :** Para más detalles, consulte la sección Uso de Media Center en el manual de usuario oficial.

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/3de5d652-41e1-4ab1-ab84-649570ce1b9b.png**Input**

Presione este botón para escanear los dispositivos conectados a su proyector.

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/4ab56b32-1cab-4eec-83e8-17064cc802c3.png**Splendid**

Presione este botón para activar cualquiera de los siguientes modos de visualización: **Standard, Dynamic, sRGB, Theater,y Scenery.**

Presionar este botón en el modo de batería (sin cable de alimentación ) para activar la luminosidad . El tiempo (HH: MM) bajo el icono muestra la capacidad de la batería en ese modo de batería.

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/1ab090ad-89b4-401e-9e03-c39c64ca1ff1.png**Configuración de imagen**

Pulse este botón para acceder a los siguientes ajustes de imagen:

• **Temperatura del color -** Esta opción le permite ajustar la temperatura de la luz de acuerdo con las siguientes opciones: **Warm, Normal, Cool.**

• **Ajuste de color (solo para HDMI/MHL) -** Esta opción le permite ajustar el color de la pantalla de acuerdo con las siguientes opciones: **Auto, RGB, YUV.**

• **Mejorar el color -** Esta opción le permite mejorar los colores de la imagen proyectada.

•**Color de la pared -** Esta opción le permite elegir un color adecuado de acuerdo a la pared. Esta opción va a compensar la desviación del color debido al color de la pared para mostrar el tono de la imagen correcta.

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/cf6ca91c-97e6-4f01-a7dd-e3f04cb6d216.png**Posición de la imagen**

Pulse este botón para acceder a los siguientes ajustes de posición de la imagen:

• **Keystone automático -** Esta opción le permite ajustar automáticamente la alineación de la imagen

• **Posicionamiento horizontal (solo para  VGA) -** Esta opción le permite cambiar la posición de la imagen en sentido horizontal.

• **Posición del proyector -** Esta opción le permite ajustar la posición de la imagen proyectada sobre la base de la ubicación de su proyector.

• **Posicionamiento Vertical (solo para VGA) -** Esta opción le permite cambiar la posición vertical de la imagen.

• **Relación de aspecto -** Esta opción le permite cambiar la proyección de la pantalla de acuerdo con las siguientes relaciones de aspecto: **AUTO, 4:3, 16:9, y 16:10.**

**• Zoom digital -** Esta opción le permite acercar o alejar la imagen proyectada. También le da la posibilidad de girar la imagen en las siguientes direcciones: izquierda, derecha, arriba o abajo.

**• Fase(solo para VGA )-** Esta opción le permite ajustar el número de líneas emitidas por el proyector con respecto al ordenador.

**• Reloj  (solo para VGA )-** Esta opción le permite ajustar la frecuencia del proyector con respecto al ordenador.

http://kmpic.asus.com/images/2015/09/22/b7ae42b2-1254-4d71-85f7-6b24092570d1.png**Ajustes**

Pulse este botón para acceder a los siguientes ajustes del proyector:

• **Información**- Esta opción le muestra la siguiente información acerca de su proyector: **actualmente utiliza puerto de entrada,nombre del modelo**, y **utilizando actualmente el modo Splendid.**

• **Restablecer todo** - Esta opción le permite restablecer todos los ajustes que haya configurado actualmente para su proyector.

• **Tiempo de espera de menú** - Esta opción le permite establecer el tiempo de espera,en segundos, antes de que el menú de visualización en pantalla desaparezca de la pantalla de proyección.

• **Apagado automático** - Esta opción permite que el proyector se encienda automáticamente cuando se conecta a una fuente de alimentación.

  El modo de batería y el puerto de salida de energía no está disponible cuando el Auto Power se encuentra activado.

• **Idioma**  - Esta opción le permite seleccionar el idioma que desea utilizar en su proyector de visualización de la pantalla de menú.

• **E-Manual** - Esta opción inicia la proyectores E-Manual.

• **Tiempo de espera de alimentación** - Esta opción le permite establecer el número de minutos antes que el proyector se apague automáticamente cuando no está en uso.

• **Modo de demostración** - Esta opción activa las funciones de vídeo de demostración del proyector,encendido o apagado.